TABELA VIRABREQUIM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 345 030 12 02(355 030 67 01) | **OM 355/6 A****OM 355/6 LA**C. 150,0 mm | **CAMINHÕES**: 1628/ 1932/ 1933/ 1934 - **ÔNIBUS**: 371/ BR 400flange de 20 mm, contrapesos aparafusados |
| 345 030 07 02 | **OM 355/6 A****OM 355/6 LA**C. 150,0 mm | **CAMINHÕES**: 1924/ 1928/ 1929 -**ÔNIBUS**: O 302/ O 355/ O 370flange de de 15 mm, contrapesos aparafusados |
| 355 030 68 01 | **OM 355/6 A****OM 355/6 LA**C. 150,0 mm | **CAMINHÕES**: 1924/ 1928/ 1929 -**ÔNIBUS**: O 302/ O 355/ O 370flange de 15 mm, com engrenagem, contrapesos aparafusados |
| 345 030 50 01(345 030 51 01 - 345 030 01 01) | **OM 355/5****OM 355/5 A**C. 150,0 mm | **CAMINHÕES**: 1519/ 1524/ 1525/ 2219/ 2220/ 2225**CHASSI P/ ÔNIBUS**: OH 1419/ 20/ 1517/ 20/ O 364/ O 370/ BR 400 |
| 457 031 00 01(457 030 0201)(496 030 0001) | **OM 447 A****OM 447 LA****OM 457**C. 155,0 mm | **CAMINHÕES**: L 2635/ LS 1634/ 1935/ 38/ 41/ 44/ 45/ L-LS-LK 2638 - CHASSI P/**ÔNIBUS**: OH-OL 1635/ O 371 RSD/ O 400 RS-RSD-RSL - MTU: grupo gerador - C/8contrapesos integrados |
| 429 030 03 01(429 030 02 01) | **OM 449****OM 449 LA**C. 155,0 mm | **CAMINHÕES**: L 1625/ 1630/ 1632/ 2325 - **CHASSI P/ ÔNIBUS**: O 400 RSD/RSL/UP/UPA/PL/E OH 1628/ OF 1625/ O 371 R/UP |
| 364 031 12 01(364 030 1402 - 364 030 1102)(374 030 0002 - 364 030 0702)(364 030 1302 - 364 030 1402) | **OM 364****OM 364 A****OM 364 LA**C. 133,0 mm | **CAMINHÕES**: L 709/ 710/ 712/ 1214 C**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 712/ 812/ OF 809/ LB 814C/ 4 contrapesos integrados |
| 343 030 70 14(314 030 3202/ 314 030 6102)(314 030 2002/ 315 030 5202)(314 030 5501/ 314 030 5205) | **OM 314 A****OM 314 O**C. 128,0mm | **CAMINHÕES**: L 608/ L 708**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 603/ LO 608/ LO 708C/4 contrapesos integrados - vedação traseira com rosca |
| 314 030 49 02(314 030 3302/ 314 030 6202)(314 030 6002/ 314 030 5502) | **OM 314**C. 128,0 mm | **CAMINHÕES**: L 608/ L 708**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 603/ LO 608/ LO 708C/ 4 contrapesos integrados - vedação traseira com gaxeta |
| A 904 030 0801/ 904 030 1002(904 030 07 01) | **OM 904****BR 900**4 cilindrosC. 130,0 mm | **CAMINHÕES**: Accelo 915C/ 915E - L 1622 6x2 - Atego 1315/ 1418/ 1518/ 1718**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 915/ 1418**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 103,0 mm |
| A 904 030 0301/ 904 030 0702 | **OM 904****BR 900**4 cilindrosC. 130,0 mm | **CAMINHÕES**: Accelo 915C/ 915E - L 1622 6x2 - Atego 1315/ 1418/ 1518/ 1718**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 915/ 1418**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 98,0 mm |
| A 924 030 0101 | **OM 924****BR 900**4 cilindrosC. 136,0 mm | **CHASSI P/ ÔNIBUS**: OF 1722 M**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 103,0 mm |
| A 906 030 0501/ 906 030 1102 | **OM 906****BR 900**6 cilindrosC. 130,0 mm | **CAMINHÕES**: 1728/ 2423/ 2428 - Atego 1725/ 2425**CHASSI P/ ÔNIBUS**: O 500 M-30/ O 500 U**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 103,0 mm |
| A 906 030 0301/ 906 030 0902/906 030 0702 | **OM 906****BR 900**6 cilindrosC. 130,0 mm | **CAMINHÕES**: 1728/ 2423/ 2428 - Atego 1725/ 2425**CHASSI P/ ÔNIBUS**: O 500 M-30/ O 500 U**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 98,0 mm |
| A 926 030 0201 | **OM 926****BR 900**6 cilindrosC. 136,0 mm | **CAMINHÕES**: Axor 1933/ 2533 -**CHASSI P/ ÔNIBUS**: O 500 R**OBS.**: diâmetro do flange traseiro 103,0 mm |
| 646 031 0101/ 611 031 0201 | **OM 611**C. 88,4 mm | Linha Sprinter: 313/413 |
| 352 030 00 02(352 030 3202/ 352 030 1502)(352 030 5601/ 352 030 6802)(352 030 3402) | **OM 352****OM 352 A**C. 128,0 mm | **CAMINHÕES**: L-LK 1113/14/15/18/ 1313/14/15/16/17/18/ 1513/14/17/18/ 2214/15/ L 2013/14/16/17/ L 2213/16/17/ 2314**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 1113/14/16/ LO-OF-OM 1313/ LO-OH 1317/ LPO 1113/ OF 1313/14/ OF-LO 1115/ LO 331/ OF-OH 1315/18/ OH 1518**CASE**: carregadeiras W 20/ W 20B - **KOMATSU**: tratores de esteira D 50E/ D 50A/ PC 150-5/ D 6 -**IDEAL-SLC**: colheitadeira 7200**R** - vedação traseira c/rosca - contrapesos integrados**G** - vedação traseira c/gaxeta - contrapesos integrados |
| 352 030 64 02(352 030 3702/ 352 030 4602)(352 030 5802/ 352 030 7002)(344 030 4901/ 344 031 9301)(352 030 0902/ 352 030 8002)(352 030 7802/ 344 030 6701) | **OM 352****OM 352 A**C. 128,0 mm | **CAMINHÕES**: L-LK 1113/14/15/18/ 1313/14/15/16/17/18/ 1513/14/17/18/ 2214/15/ L 2013/14/16/17/ L 2213/16/17/ 2314**CHASSI P/ ÔNIBUS**: LO 1113/14/16/ LO-OF-OM 1313/ LO-OH 1317/ LPO 1113/ OF 1313/14/ OF-LO 1115/ LO 331/ OF-OH 1315/18/ OH 1518**CASE**: carregadeiras W 20/ W 20B - **KOMATSU**: tratores de esteira D 50E/ D 50A/ PC 150-5/ D 6 -**IDEAL-SLC**: colheitadeira 7200**R** - vedação traseira c/rosca - contrapesos integrados**G** - vedação traseira c/gaxeta - contrapesos integrados |
| 366 031 12 01(366 030 1602 - 366 030 0702)(366 030 1502 - 366 030 1102)(366 030 1402) | **OM 366****OM 366 A****OM 366 LA****OM 366 G**C. 133,0 mm | **CAMINHÕES**: 1214/18/ 1318/ 1418/20/ 1614/15/18/19/20/21/22/ 1714/18/20/21/23/ 2314/18/ 2418/20 - **CHASSI P/ ÔNIBUS**: OF 1113/ 1115/ 1215/ 1315/16/18/20/ 1721OH/ 1315/ 1316/ 1319/ 1419/ 1420/ 1521/ 1620/ 1623/ O371/ UL/ULP/ 1214/ 1418/1718/21/ 2414/18 - **CASE**: carregadeiras W 20D/W 20E**IDEAL-SLC**: colheitadeiras 7500/ 7700 - (com oito contrapesos integrados) |

 |   |

 |
|   |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.deltamotor.com.br/px.gif | http://www.deltamotor.com.br/px.gif |
|         2013 Todos os direitos reservados.  | [msbrasil.com](http://www.msbrasil.com/)      |