TABELA DE BOMBA DE OLEO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR5010 | 933441800201 3431800101 3521804801 | **Bomba de óleo. Mercedez-Benz OM 314 /352 sem conta-giros**   |  | | --- | | MERCEDES-BENZ CAMINHOES L608/ LO608/ L708/ L1113/ L1114/ L1313/ L1314/ L1513/ L1514/ L2013/ L2014/ L2213/ L2214/ LA1113/LA1313/ LA1314/ LA1513/ LK1113/ LK1313/ LK1314/ LK1513/ LK1514/ LK2013/ LK2014/ LK2213/ LK2214 | | Para motores: OM 314/ 352/ 352A 6 Cil. | |
|  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5011.jpg | AT5011 | 3761807301 3441800201 | **Bomba de óleo Mercedes-Benz para Industrial/ Agrícola com contagiros**   |  | | --- | | Industrial / Agricola com contagiros /  pescadores | | Bomba dupla | | Para motores: OM 352 / OM 366 | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AR5020.jpg | AR5020 | 933441800401 3521804201 | **Bomba de óleo Mercedez-Benz OM 352 com conta-giros**   |  | | --- | | ONIBUS O362/ O364/ O365/ OH1313/ OH1314 | | Para motores: OM 352/ 352A/  6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AR5030.jpg | AR5030 | 3551800401 3551800101 | **Bomba de óleo Mercedes-Benz OM 355 sem conta-giros**   |  | | --- | | CAMINHOES L1519/ L1520/ L2220/ LS1519/ LS1520/ LS1914/ LS1924A/ LS1929/ LB1519/ LB1520/ LB2219/ LB2220/ LK1519/ LK1520/ LK2220/ LG1819/ LG1820 | | Para motores:OM 355/ 355/5/ 355/5O/ 5 e 6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5035.jpg | AT5035 | 3451807401 3451807301 | **Bomba de óleo Mercedes-Benz OM 355 engrenagens de 66mm**   |  | | --- | | CAMINHOES L2225/ LS1924A/ LS1929/ LS1932/ LS1933/ LS1934 | | Para motores:OM 355/5A/ 355A/ 355LA/ 5 e 6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AR5040.jpg | AR5040 | 3551800901 | **Bomba de óleo Mercedes-Benz OM 355 com conta giros**   |  | | --- | | MERCEDES-BENZ CAMINHOES 1519/ 1520/ 2219/ 2220/ 1819/ 1820/ 2220 | | Para motores: OM 355 / 5 e 6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5044.jpg | AT5044 | 3551801001 3551810020 | **Bomba de óleo Mercedez-Benz OM 355 6 Cil. engrenagens de 55mm**   |  | | --- | | ONIBUS | | Para motores: OM 355/ 5 e 6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5045.jpg | AT5045 | 3551800401 | **Bomba de óleo Mercedez-Benz OM 355 com engrenagens de 66 mm**   |  | | --- | | ONIBUS 1517/ 1518/ 355/ 364/ 365/ 370/ 371 | | Para motores: OM 355/ 5 e 6 Cil. Motores Turbinados | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5050.jpg | AT5050 | 3641800101 3641800001 | **Bomba de óleo Mercedez-Benz 366/ 364 com engrenagens de 40mm**   |  | | --- | | CAMINHOES L709/ L710/ L812 /L914/ L1114/ LO712/ LO809/ LO812/ 1214/ L1214/ 12147K/ LK1214/ 1414/ L1414/ 1414K/ LK1414/ L1418/ L1614/ LK1614/ 1714/ 1714K/ L2314 710 PLUS/ 712 | | ONIBUS OF809/ OF812/ LO812/LO814/ O370/ O371/ O1113/ OH1315/ LO712 | | Para motores: OM 366/ 364/ 364A/ 364LA   4 e 6 Cil | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5060.jpg | AT5060 | 3661800301 | **Bomba de óleo Mercedez-Benz OM 366-A/ 366-LA com engrenagens de 50mm**   |  | | --- | | Caminhões 1218 / 1618 / 1620 / 1621 / 1718 / 1721 / 2318 | | Ônibus 1317 / 1318 /1620 | | Para motores: OM 366 A/ 366 LA   6 Cil. | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5070.jpg | AT5070 | 3661800401 | **Bomba de óleo Mercedez-benz 0 362/ OH1316 com engrenagens de 50mm e conta-giros**   |  | | --- | | MERCEDES-BENZ ONIBUS O362/ OH1316 | | Para Motores: OM/366A/366LA/ | |
|  |  |  |  |
| http://www.deltamotor.com.br/AT5080.jpg | AT5080 | 4031801701 4231800501 | **Bomba de óleo  Mercedez-Benz OM447A/ 449LA  com engrenagens de 34mm**   |  | | --- | | CAMINHOES E TRUCKS L1625/ L2325/ L2635/ LS1625/ L1630/ LS1632/ LS1634/ LS1935/ LS1941/ LS2635/ LK2325/ LK2635/ LB2325/ 19445/ 19385/ L 1725 | | ONIBUS O400 UP/ O400 UPA/ 0400RSD/ 0400RSE/ OH1635 L59/ OH1635 L30/ OF1318/ OH1315/ OF1620/ OH1318/ OHL1420/ O371R/ O371 UP/ O371 | | Para motores: OM 447A/ 447LA/ 449A/ 449LA 5 e 6 Cil. | |
|  |  |  |  |
|  | AT5081 | 4421800015 | **Bomba de óleo  ( 0070.398.007 )**   |  | | --- | | MERCEDES-BENZ | | Para motores: OM 447/ 449 A/LA 5/6 CIL | |